목록		과제제안요구서(RFP)

과제명	메탄올리시스 해중합 폴리에스터 섬유 실증 테스트베드 구축				2022-화학재생-기반-지정-02
1. 사업목표
ㅇ 최종목표 - 난분리 유색 폴리에스터계 폐기물의 메탄올리시스 기반 혼성 해중합 테스트베드 설계 및 구축을 통한 폴리에스터 화학재생 섬유 실증 기반 확보 * 본 기반구축 사업은 연구개발 사업과 연계하여 실증 지원 필수 ㅇ 세부목표 - 메탄올리시스 기반 폴리에스터 해중합 테스트베드(전처리, 해중합, 분리, 정제 등) 설계 및 구축 - 화학재생 DMT 및 EG 단량 제조, 성능검증을 위한 재생 DMT, EG 기반의 폴리에스터 중합 및 방사 공정 테스트 - 화학재생 폴리에스터 섬유 공정 환경 데이터 수집장치 구축 - 화학재생 폴리에스터 섬유 공정 이산화탄소 배출량 모니터링 시스템 구축
2. 세부내용
ㅇ 메탄올리시스 기반의 화학재생 공정을 통해 핵심 단량체를 확보하고, 재중합, 방사하여 폴리에스터 섬유를 제조하는 테스트베드 구축 - 테스트베드를 이용하여 섬유 제조가 가능한 순도의 화학재생 단량체(DMT, EG 등) 획득 기술 확보 및 공정 최적화 - 기존 설비를 이용한 메탄올리시스 기반 화학재생 단량체의 재중합과 방사공정 최적화 테스트 - 메탄올리시스 기반 화학재생 폴리에스터 제조 LCI 데이터 확보 및 DB 구축 - 메탄올리시스 기반 화학재생 폴리에스터 섬유의 LCA 평가 시스템 구축 - 테스트베드를 이용한 환경영향평가를 실시하여 이산화탄소 배출량 저감 효과 산출
3. 추진 체계
4. 배경 및 필요성
ㅇ (배경) 환경규제 강화와 친환경 소재 요구에 따라 환경을 고려한 생산 공정기술 및 인증이 확대되고, 글로벌 수요처들의 친환경 소재 의무 사용 확대가 현실화 ㅇ (필요성) 환경친화적 산업으로의 전환과 지속가능한 순환경제 실현을 위한 2050 탄소중립 전략과 섬유패션산업 한국판 뉴딜 실행전략 추진으로 정부의 전략적인 지원 필요 - 테스트베드를 이용하여 난분리 폴리에스터계 폐섬유와 복합재질 폐플라스틱으로부터 고순도의 해중합 단량체 제조 및 재섬유화 기술 확보 필요 - 섬유 기반의 국내 폴리에스터 산업 근간인 DMT, EG 기반의 재생 단량체와 재중합을 기반으로 하는 테스트베드 구축과 지속적인 지원 필요
5. 지원기간 및 예산			ㅇ 기간 : 30개월 이내 (1차년도 : 6개월, 2~3차년도 : 12개월) ㅇ 정부출연금 : ‘22년 3.19억원 이내(총 정부출연금 23.9억원 이내) * 총 지방비 : 43억원 이내 ㅇ 주관기관 : 비영리 기관 ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

□ 실무작업반 명단

번호	성명	소속	직위	비고
1	윤준영	코오롱중앙기술원	수석연구원	산
2	홍성민	롯데케미칼 주식회사	수석연구원	산
3	황정준	사단법인 그린플라스틱연합	사무총장	기타
4	정선경	한국자동차연구원	본부장	연
5	조정모	한국화학연구원	책임연구원	연
6	곽영제	숭실대학교	교수	학
7	임대영	한국생산기술연구원	수석연구원	연
8	조광수	경북대학교	교수	학
9	조병묵	지금	대표	산